**1.1 广西路建工程集团有限公司来宾市某高速路四分部碎石加工采购招标通告**

**广西路建工程集团有限公司**

**来宾市某高速路四分部碎石加工采购招标通告**

因工程施工需要，来宾市某高速公路四分部项目所用的来宾市某高速路四分部碎石加工行公开招标采购，现诚邀有实力的生产厂家参加投标，有关事宜通告如下：

## **一、工程项目概况与招标范围**

1、工程项目概况

（1）施工现场条件：

来宾市某高速公路四分部主线桩号K70+673.84～K86+000，主线桩号全长15.33km，拟采用100km/h 设计速度，整体式路基宽26米，分离式路基宽13 米，路基长6.635公里，桥梁4.626公里、隧道4.065公里，桥隧比约为56.7%。主要位于来宾市兴宾区良塘镇、合山市北泗镇、岭南镇、忻城县思练镇内。

（2）交通运输条件：

本标段地处丘陵地区，多为延绵起伏的山地，沿线谷地多为种植桉树，松树等，外部交通有国道G322、县道X601、乡道140，乡道村路，内部纵横向便道布设较多，施工便道公里数较长。3#碎石加工场全线共设3个水泥拌和站，1个沥青站和1个水稳站。碎石的运输主要通过纵横向的便道和现有外部道路运送到各拌和站。

2、招标范围

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段号 | 加工场位置与桩号 | 使用部位 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 加工数量 | 交货地点 | 运距 | 备注 |
| 标段Ⅰ | 3#碎石加工厂K85+700 | 桥涵、防护、排水工程、换填 | 碎石 | 19～31.5mm、9.5～19mm、4.75～9.5mm、0～4.75mm | m3 | 128700 | 3#拌合站 K83+800左侧800m | 7km |  |
| 普通机制砂 | 0～4.75mm | m3 | 21200 |  |
| 未筛分碎石 | 0～30mm | m3 | 15000 | 主线沿线 | 0km |  |
| 未筛分碎石 | 0～100mm | m3 | 15000 | 0km |  |
| 未筛分碎石 | 0～150mm | m3 | 18000 | 0km |  |
| 路面垫层、底基层、基层 | 碎石 | 19～31.5mm、9.5～19mm、4.75～9.5mm、0～4.75mm | m3 | 155000 | 水稳拌合站 K83+800左侧800m | 7km |  |
| 沥青结构层 | 普通机制砂 | 0～4.75mm | m3 | 25900 | 沥青拌合站 K75+200左侧850m | 29.3km |  |
| 碎石 | 4～6mm、6～11mm、11～16mm、16～22mm、16～28mm、22～30mm | m3 | 87900 |  |
| 小计 |  |  | m3 | 467000 |  |  |  |

1. 质量标准及技术要求

（1）质量标准：碎石、机制砂的质量技术要求必须符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）、《公路工程水泥混凝土用机制砂》（JT/T819-2011）、《机制砂及机制砂混凝土应用技术规范》（DB45 T 1621-2017）、《公路工程基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）、《公路工程岩石试验规程》（JTGE41-2005）等标准及其引用标准和规范性引用文件，碎石、机制砂的生产设备、生产工艺满足工程项目的设计要求，及项目业主、监理对碎石、机制砂生产质量的相关规定。

（2）技术要求：详见招标文件。

4、碎石、机制砂生产设备的配置及生产工艺要求

（1）加工碎石的设备配置及生产工艺应满足以下要求：喂料口处设带振动的条形筛孔，用于过滤泥土、针片状块石；加工设备采用二级及以上的破碎组合方式，一级破碎使用进料口大于900×1200mm的鄂式破碎机或重锤式破碎机，二级（或三级）破碎使用反击式或圆锥破碎机，其设备型号的选择应满足产量的要求；配置多组三层及以上的大面积振动筛及石料输送系统，满足同时对多档石料（石粉）的筛分与输送。碎石加工场、料场等的投料器均配备防尘设备。

（2）用于加工沥青结构层用碎石的破碎生产线，在满足上述要求外，须对沥青粗集料二次筛分整形，在生产线增加整形机和砂粉分离器的措施，充分利用整形机和砂粉分离器的工艺特点，在对母岩质量控制的同时，进一步解决碎石集料的针片状及粉尘含量超标等问题。

（3）用于加工桥涵结构物用普通机制砂、沥青结构层用普通机制砂的破碎生产线，在满足上述要求外，应安装专业制砂设备及粗、细粒分离除尘设备，以满足小于0.075mm的含粉量要求;机制砂生产采用粗碎、中碎、细碎三级破碎工艺，即必须采用碎石的破碎生产线生产的碎石（粒经5mm以上）作为机制砂的生产原料。

5、交货期：2021年9月至工程施工结束，具体视项目进度而定。

## **二、投标人资格要求**

1、资质要求：

投标人应为在中华人民共和国工商部门登记、具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证书。投标人拟投入到项目的生产设备应为自有设备，其设备配置应满足项目对碎石质量与需求进度的要求。

2、财务要求：

具有较强经济实力和良好的财务状况。

3、业绩要求：

近三年具有高速公路建设项目碎石自采加工或自有石场的经验和业绩（中标通知书、合同协议书、结算资料等）。

4、信誉要求：

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的投标人，不得参加投标。

1. 其他要求：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

6、专项资格要求：无

## **三、****发布通告的媒介**

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网（简称广西路建“采购平台”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm与广西路建集团官方网站、广西路建集团OA网同时发布招标通告。

## **四、报名方式**

1、报名方式：潜在投标人应按招标通告要求完成广西路建“采购平台”网上报名方为报名成功；**（未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标通告附件）**

2、报名时间：自通告之日起至2021年9月7日9时00分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm

## **五、招标文件的获取**

## **潜在投标人在广西路建“采购平台”（https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm）下载电子版招标文件。**

## **六、投标文件的递交**

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

（1）线上递交

**广西路建“采购平台”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm。投标人需对投标文件加密后再上传，待开标时再向招标人提供文件密码开启。**

（2）线下递交

广西路建工程集团有限公司材料管理部（南宁市邕武路1号广西路建工程集团大厦16楼1608室）。

 3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场及标前会，由投标人自行踏勘。

3、投标保证金金额为50000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司材料管理部 王先生

电 话： 0771-2519909

 广西路建工程集团有限公司

 二0二一年九月三日