**1.1 碎石、机制砂采购招标通告**

广西路建工程集团有限公司

沥青中下面层石灰岩碎石、机制砂采购招标通告

因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对钦北改扩建项目沥青中下面层施工用石灰岩碎石、机制砂等材料进行公开招标采购，现将有关事宜通告如下：

一、工程项目概况与招标范围

1、工程项目概况

广西路建工程集团有限公司钦北改扩建等项目。根据工程施工需要，采购合格的碎石、机制砂，满足项目沥青中下面层生产施工对石灰岩碎石、机制砂的需求。碎石、机制砂的采购期限为10个月，合格碎石、机制砂运至广西路建工程集团有限公司钦北改扩建等项目沥青拌合站料场等指定地点。

2、招标范围

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划采购量 | 使用工程部位 | 交货地点 |
| QB1 | 石灰岩机制砂（除尘） | 0～2.36mm | m³ | 50500 | 沥青中下面层 | 钦北1标一分部主线桩号K2126+040右侧500m处拌合站 |
| 石灰岩碎石（整形） | 4.75～9.5mm | m³ | 49150 |
| 石灰岩碎石（整形） | 9.5～19mm | m³ | 91000 |
| 石灰岩碎石（整形） | 19～31.5mm | m³ | 18300 |
| **小计** |  |  | **208950** |
| QB3 | 石灰岩机制砂（除尘） | 0～2.36mm | m3 | 56500 | 沥青中下面层 | 钦北1标三分部主线桩号K2129+500右侧500m处1#拌合站 |
| 石灰岩碎石（整形） | 4.75～9.5mm | m3 | 28500 |
| 石灰岩碎石（整形） | 9.5～19mm | m3 | 75000 |
| 石灰岩碎石（整形） | 19～31.5mm | m3 | 30000 |
| **小计** |  |  | **190000** |  |  |

3、质量标准及技术要求

（1）质量标准：碎石、机制砂的质量技术要求必须符合《机制砂及机制砂混凝土应用技术规范》（DB45 T 1621-2017）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）、《公路工程岩石试验规程》（JTGE41-2005）等标准及其引用标准和规范性引用文件，碎石、机制砂的生产设备、生产工艺满足工程项目的设计要求，及项目业主、监理对碎石、机制砂生产质量的相关规定。。

（2）技术要求：详见招标文件

4、交货期：10个月

5、交货地点：详见招标文件

二、投标人资格要求

1、资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格**，**具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证书。投标人拟投入到项目碎石供应的生产设备应为自有设备，或投标人为合法石场授权的唯一供应商，设备配置应满足项目对沥青中下面层碎石整形、除尘等质量与需求进度的要求。

2、财务要求：

投标人具有较强经济实力和良好的财务状况，提供近两年财务状况表。

3、业绩要求：

近三年具有高速公路建设项目碎石生产及供应工作的经验和业绩。

4、信誉要求：

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。

1. 其他要求：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标，否则按否决其投标处理。

三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网（简称广西路建“采购平台”https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm）与广西路建工程集团有限公司官方网站、广西路建工程集团有限公司OA局域网同时发布招标通告。

四、报名方式

1、报名方式：投标人应按招标通告要求通过广西路建“采购平台”网上报名；**（未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标通告附件）**

2、报名时间：自通告之日起至2020年12月19日17时30分前。

3、报名网址：广西路建“采购平台”（https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm）

4、网上报名需上传材料：企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、自有石场设备（包括整形、除尘设备等）发票或合法石场授权书、投标人法人代表授权书、近两年财务状况表、报名人身份证及业绩证明（中标通知书或合同协议书）等资料，上述所列资料的原件须加盖公章。

5、资格审查：投标报名结束后，招标人统一对投标人进行资格审查，确定通过资格审查的投标人。

五、招标文件的获取

本次招标文件采用电子版方式发布。对通过资格审查的投标人，招标人授权投标人在广西路建“采购平台”（https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm）下载电子版招标文件。

六、投标文件的递交

1、递交方式：线上、线下均要递交。

2、递交地点：

（1）线上递交

**广西路建“采购平台”（https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm）投标人需对投标文件加密后再上传，待开标时再向招标人提供文件密码开启。**

（2）线下递交

广西路建工程集团有限公司材料管理部（南宁市邕武路1号广西路建工程集团大厦16楼1608室）。

3、逾期网上未上传或线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场及标前会，由投标人自行踏勘。

3、投标保证金金额为50000元。投标保证金在合同签订后按规定退还。

八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司材料管理部 农先生

电 话： 0771-2519909

 广西路建工程集团有限公司

 二0二0年十二月十一日